donde~$\rho$ es la densidad del acero, $\rho_\text{D$_2$O}=\SI{866}{\kilogram\per\cubic\meter}$ la densidad del agua pesada a~$\SI{250}{\celsius}$, y $r_i$ y $r_o$ los radios internos y externos respectivamente.

